|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **图 号** | **数量** | **单重（kg)** | **总重（kg)** | **工序** |
| 1 | 高剪桁架 | CB200-110-000 | 68 | 343 | 23324 | 热喷锌 |
| 2 | 3m加强弦杆 | CB200-120-000 | 56 | 89 | 4984 | 热喷锌 |
| 3 | 阴头端柱 | CB200-510-000 | 16 | 87 | 1392 | 热喷锌 |
| 4 | 阳头端柱 | CB200-500-000 | 16 | 77 | 1232 | 热喷锌 |
| 5 | 联系梁（三排） | CB200-340-000TR | 12 | 5 | 60 | 热喷锌 |
| 6 | 支座 | CB200-400-000 | 32 | 16 | 512 | 热喷锌 |
| 7 | 支座板 | CB200-410-000 | 32 | 16 | 512 | 热喷锌 |
| 8 | 路缘 | CB200-230-000 | 72 | 25 | 1800 | 热喷锌 |
| 9 | 抗风拉杆 | CB200-320-000EW | 82 | 43 | 3526 | 热喷锌 |
|  | 包装架一批 |  | 1.3(吨) |  |  | 整包（含材料、加工、标准件） |
|  | 合计 |  |  |  | 37342 |  |

**YM2023-100 贝雷桥及构件清单**